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Abstract
Flood is common in Pahang especially during northeast monsoon season from November to February. Three river cross station: Lubuk Paku, Sg. Yap and Temerloh were selected as area of this study. The stream flow and water level data were gathered from DID record. Data set for this study were analysed by using non-parametric analysis, Mann-Kendall Trend Test. The results that obtained from stream flow and water level analysis indicate that there are positively significant trend for Lubuk Paku (0.001) and Sg. Yap (<0.0001) from 1972-2011 with the p-value < 0.05. Temerloh (0.178) data from 1963-2011 recorded no trend for stream flow parameter but negative trend for water level parameter. Hydrological pattern and trend are extremely affected by outside factors such as north east monsoon season that occurred in South China Sea and affected Pahang during November to March. There are other factors such as development and management of the areas which can be considered as factors affected the data and results. Hydrological Pattern is important to indicate the river trend such as stream flow and water level. It can be used as flood mitigation by local authorities.
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Abstrak
Banjir di Pahang pada musin  monsun timur laut yang membadai pantai timur semenanjung Malaysia pada  November hingga Febuari. Terdapat tiga buah stesen hidrologi yang ditempatkan di sepanjang Sungai Pahang telah dipilih untuk mewakili keseluruhan Sungai Pahang iaitu Lubuk Paku, Sg.Yap dan Temerloh. Dalam kajian ini juga, parameter yang digunakan ialah bersifat fizikal iaitu kelajuan arus dan paras air Sungai Pahang yang diperoleh daripada JPS. Kesemua data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa bukan parametrik iaitu Ujian Corak Mann-Kendall. Keputusan yang diperoleh daripada hasil analisis data menunjukkan bahawa terdapat corak peningkatan positif pada data yang mewakili Lubuk Paku dan Sungai Yap dari tahun 1972-2011. Kesemua p-value yang dikira menunjukkan jelas terdapat corak dalam kedua-dua data pertama untuk Lubuk Paku (0.001) dan Sungai Yap (kurang daripada 0.0001) di mana jumlah p-value kurang daripada 0.05. Temerloh (0.178) mencatatkan tiada corak untuk kelajuan arus manakala untuk paras air ia mencatatkan corak negatif. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi corak hidrologi Sungai Pahang iaitu dari segi tiupan angin monsun dan pembangunan yang dijalankan di kawasan kajian yang memberi impak yang besar terhadap ketepatan data dan keputusan analisa. Pemantauan corak hidrologi amat penting untuk mengetahui corak sungai dan boleh digunakan sebagai maklumat persediaan banjir di Pahang.
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