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Abstract
Various hazardous events can cause chemical, microbial or physical hazards to a water supply system. The World Health Organization (WHO) and some countries have introduced the hazardous event analysis for identifying potential events which may be harmful to the safety of drinking water. This study extends the application of the hazardous event analysis into drinking water production using managed aquifer recharge (MAR). MAR is a way of using an aquifer to secure water resources by storing freshwater for future use and pumping it whenever necessary. The entire drinking water production process is subjected to the analysis from the catchment area to the consumer. Hazardous event analysis incorporates site-specific data as well as common issues occurring in the process of drinking water production. The hazardous events are classified based on chemical, microbial or physical characteristics. Likelihood and severity values are assigned, resulting in quantitative risk by multiplying them. The study site is located at a coastal area in the delta of the Nakdong River, South Korea. The site has suffered from salt water intrusion and surface water pollution from the water upstream. Nine major hazardous events were identified out of total 114 events from 10 drinking water production processes. These major hazardous events will provide useful information on what to be done to secure the water quality produced by a new water supply method. 
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Abstrak
Pelbagai kejadian berbahaya boleh menyebabkan pencemaran kimia, mikrob atau fizikal kepada sistem bekalan air. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan beberapa buah negara telah memperkenalkan analisa berbahaya untuk mengenalpasti kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan air minuman. Kajian ini meliputi penggunaan analisa berbahaya dalam pengeluaran air minuman menggunakan akuifer terkawal cas semula (MAR). MAR adalah satu cara menggunakan akuifer untuk mendapatkan sumber air dengan menyimpan air tawar untuk kegunaan masa depan dan mengepam bila-bila masa yang diperlukan. Keseluruhan proses pengeluaran air minuman adalah tertakluk kepada analisa dari kawasan tadahan kepada pengguna. Analisa berbahaya membekalkan maklumat khusus tempat serta isu – isu yang biasa berlaku dalam proses pengeluaran air minuman. Perkara – perkara berbahaya dikelaskan berdasarkan kimia, mikrob atau ciri – ciri fizikal. Kemungkinan dan nilai – nilai ekstrim yang diberikan, menyebabkan risiko kuantitatif dengan mendarabkan mereka. Tapak kajian terletak di kawasan pantai iaitu di delta Sungai Nakdong, Korea Selatan. Tapak tersebut terdedah kepada air masin dan pencemaran air permukaan dari hulu sungai. Sembilan kejadian berbahaya dikenalpasti daripada jumlah 114 yang berlaku dalam 10 proses pengeluaran air minuman. Kejadian berbahaya utama ini akan memberikan maklumat yang berguna mengenai apa yang perlu dilakukan untuk menjamin kualiti air yang dihasilkan dengan kaedah baru bekalan air.
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