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Abstract
In this work, proton exchange membranes (PEMs) based on chitosan (CS) and cellulose (CL) have been prepared using a solution-casting technique with sulfosuccinic acid (SSA) as an ionic cross linker. The characteristics of these CS-CL biocomposite membranes were studied using scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in addition to the measurement of the water uptake rate (WUR) and the ion exchange capacity (IEC). The results indicate that the amount of SSA used in this study played a significant role in the proton conduction of the membrane. The proton conductivity of a cross-linked CS-CL membrane was on the order of 10-5 S cm-1, which is greater than the proton conductivity of a pure CS membrane.
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Abstrak
Dalam kajian ini, membran penukaran proton (PEM) berasaskan kitosan (CS) dan selulosa (CL) telah disediakan dengan menggunakan teknik tuangan larutan bersama dengan asid sulfosusinik (SSA) yang berfungsi sebagai pemaut silang ion. Sifat membran biokomposit CS-CL ini dikaji menggunakan mikroskopik pengimbas elektron (SEM), spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR), spektrometer elektrokimia impedans (EIS) sebagai tambahan kepada pengukuran kadar penyerapan air (WUR) dan kapasiti penukaran ion (IEC). Keputusan menunjukkan bahawa jumlah SSA digunakan dalam kajian ini memainkan peranan penting dalam pengangkutan proton di dalam membran. Kekonduksian proton untuk CS-CL bertaut silang membran yang diperoleh adalah di dalam lingkungan 10-5 S cm-1, iaitu lebih tinggi berbanding dengan kekonduksian proton membran CS tulen.
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